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Асинхронные 3-х фазные электродвигатели Carpanelli (Италия)

с энкодером SICK (датчиком обратной связи), независимой

вентиляцией и термореле.
1. 230\400 В напряжение питания, 50 Гц частота

2. класс изоляции F

3. режим работы S1

4. класс защиты IP55

5. Исполнение фланца B5, B35, B14, B34, B3

6. оптимизированные для работы от преобразователя частоты

(изолированные подшипники и разделитель фаз в клеммнике)
